CzytajTo dla SW Landis+Gyr MAP120 V2.5
Wersja pakietu: 2.5.18
Data: 5.12.2005


1. Opis
--------------

Landis+Gyr MAP120 służy do odczytu i ustawienia danych (rejestrów) urządzenia w standardach dlms i IEC protocol.
Możliwy jest również odczyt i zmiana wybranych parametrów w standardzie dlms.

2. Co nowego: rozszerzenia i korekty błędów
-------------------------------------------

Zmiany w wersji 2.5.18

- ZxD100AR: Obsługa nowego firmware'u I04.
- ZxD100AR: Konfiguracja z 1 wejściem i 1 wyjściem: skorygowano przydział sygnałów wyjścia statycznego.

- ZxD300/400: poprawiono reparametryzację liczników bez obsługi SMS.

Zmiany w wersji 2.5.14

- Komunikacja: Dodano możliwość bezpośredniego połączenia przez Ethernet z protokołem TCP/IP, ale nie jest to w pełni przetestowane.

- Drzewo dlms: Atrybut 'mode' z klasy 28 'auto answer' poprawiono i ustawiono jako "tylko do odczytu".
- Drzewo dlms: tryb adresu IP z klasy 42 'IP setup' jest teraz poprawnie wyświetlany.

- CU: poprawiono ładowanie i zachowywanie Drzewa Serwisowego.
- CU: Ustawienia kanału 1 dla wszystkich modułów Z1 można odtąd zmieniać.

- ZxD300/400: obsługa nowej PR'0450' z 4 wyjściami i dodatkowym zasilaczem.
- ZxD300/400: skorygowano kody OBIS dla wielkości dot. gazu i wody zliczanych z wejść impulsowych.
- ZxD300/400: rozszerzono reparameteryzację liczników bez profili.

- ZxQ202: obsługa liczników typu ZPQ.
- ZxQ202: dodano obsługę zewnętrznego modułu PQ (Jakości Zasilania).
- ZxQ202: dopasowano rozdzielczość rejestrów dla liczników po str. wtórnej.
- ZxQ202: Dolny próg prądu po str. pierwotnej obniżono do 50 A.
- ZxQ202: Czas opóźnienia dla monitorowania prądu można odtąd parametryzować (poprzednio równy był na stałe 10 s).
- ZxQ202: rozszerzono reparametryzację liczników bez Profili.


Zmiany w wersji 2.5.12

- ZxD300/400: tabele przełącznika TOU znowu dostępne w Drzewie Serwisowym dla liczników z FW B14.


Zmiany w wersji 2.5.10

- Komunikacja: Poprawiono obsługę błędów MAP, szczególnie dla modemów.
- Komunikacja: dodano obsługę głowicy odczytowej Bluetooth - PMR_1 firmy meter2cash.

- Drzewo Parameteryzacji: wydruk wyjść z matrycy sterowania dopasowano do wyświetlania: 
                          zmiana natychmiastowa = '<- --' , 
                          zmiana synchroniczna z końcem okresu = '<- \-'
- Drzewo Parameteryzacji: we wszystkich profilach stosowane są teraz nazwy logiczne OBIS zapisywanych rejestrów zamiast ich kodów wyświetlania.
- Drzewo Parameteryzacji: wersja Firmware'u jest ponownie sprawdzana tuż przed parametryzacją.
- Drzewo Parameteryzacji: po przeparametryzowaniu licznika są weryfikowane tylko wartości zmienione => przyspieszenie procesu parametryzacji.

- Drzewo dlms: Następujące klasy dla ustawień komunikacji są odtąd obsługiwane:
	   - 27: Modem configuration
	   - 28: Auto answer
	   - 29: Auto dial
	   - 41: tcp setup
	   - 42: IP setup
	   - 43: Ethernet setup
	   - 45: GPRS modem setup
- Drzewo dlms: występujące w profilach rozmaite rejestry statusowe o tym samym kodzie OBIS lecz różnym nr atrybutu mają teraz inne nazwy.
- Drzewo dlms: zależny od producenta obiekt 'Funkcje Obsługowe' jest teraz pokazywany w widoku standardowym, a nie tylko w rozszerzonym dla Landis+Gyr.
- Drzewo dlms: poprawiono wyświetlanie miano i skalowania dla wszystkich rejestrów.
- Drzewo dlms: wartości z wejść impulsowych są teraz poprawnie skalowane w profilu.

- ZxD100AR: obsługa nowego FW I03.
- ZxD100AR: ustawienie okresu integracji jest teraz poprawnie pokazywane po parametryzacji.

- ZxD300/400: rozmiar bufora transmisji hdlc można teraz wybrać dla wszystkich interfejsów (tak jak w CU).
- ZxD300/400: wybór liczby miejsc dziesiętnych rejestru jest teraz możliwy także przy stosowaniu wsp. skalowania. Rejestry przyrostowe energii można odtąd parametryzować z wymagana dokładnością.
- ZxD300/400: pośrednia synchronizacja zegara sygnałem wyjściowym z matrycy sterowania działa teraz poprawnie. 
- ZxD300/400: rejestr statusu zdarzenia znowu dostępny do wyboru dla zapisu w Dzienniku Zdarzeń.
- ZxD300/400: wsparcie nowej odmiany ZxD402 z częstotliwością 60 Hz.
- ZxD300/400: poprawiono parametryzację przechwytywanych obiektów w profilach, obiekty zapisują się zawsze 
- ZxD300/400: w Drzewie Serwisowym dodano próg monitorowania przetężenia w obwodzie N.
- ZxD300/400: usunięto błąd występujący przy odczycie styków kierunku energii w Drzewie Serwisowym.
- ZxD300/400: pobudzenie zapisu zdarzenia dla przetężenia w obwodzie N jest teraz zachowywane i odczytywane poprawnie.
- ZXD300/400: obsługa nowej Płyty Rozszerzającej '0460' z 4 wyjściami i zewn. zasilaczem pr. stałego.

- ZxQ202: rozmiar bufora transmisji hdlc można teraz wybrać dla wszystkich interfejsów (tak jak w CU).
- ZxQ202: dla wielkości mierzonych +R i -R dodano kwadranty przy wydruku.
- ZxQ202: usunięto tryb testowania styków transmisyjnych dla urządzeń z FW H90.
- ZxQ202: na liście strat dla wersji C.6 można dodać także zawartość zmiennych rejestrów ME23 i ME24.
- ZxQ202: miano dla stałych impulsowania dopasowano zgodnie z definicją COSEM.
- ZxQ202: dodano polecenie kasowania tabeli DIP do Drzewa dlms.
- ZxQ202: po parametryzacji długości okresu przechwytywania (capture period), licznik restartuje się automatycznie.

- CU: oznaczenie typu Q2 zmieniono na Q22.
- CU: typ modemu GSM pokazuje się tylko dla wykonań G2x i P2x modułu komunikacyjnego.
- CU: ze wszystkich okien czasowych komunikacji usunięto roczny okres powtarzania, jako że nie jest obsługiwany przez licznik.


Zmiany w wersji 2.4.06

- gałąź TOU: wyeliminowano błąd powodujący nienormalne zakończenie programu przy wejściu w gałąź TOU drzewa.

- Drzewo parametryzacyjne ZxD300/400: moc chwilowa jest teraz poprawnie odczytywana na liście wartości rejestrowanych w profilu mocy.


Zmiany w wersji 2.4.04

- Drzewo Parametryzacyjne: przywrócono możliwość parametryzacji kolejnych liczników za pomocą tego samego drzewa parametrów.

- Komunikacja: połączenie modemowe nie jest już automatycznie zrywane po przerwaniu sesji.

- drzewo dlms: przywrócono dostępność Profilu Wartości Poprzednich i Dziennika Zdarzeń w rozszerzonym widoku (Landis+Gyr) drzewa dla wszystkich urządzeń.
- drzewo dlms: przywrócono wyświetlanie miana ostatniej wielkości w profilu mocy.

- Licencjonowanie: usunięto błąd uruchomienia programu związany z problemem licencjonowania.

- ZxQ202: Firmware H02 i H90 jest aktywny dla wszystkich rodzajów licencji.
- ZxQ202: nieaktywne profile zawierają przynajmniej jeden wpis na liście obiektów aby zapewnić późniejszą reparametryzację.

- ZxD100AR: przywrócono dostępność rejestrów taryfowych energii w rozszerzonym widoku (Landis+Gyr) drzewa dlms.

- CU: dla wszystkich modułów E2x ze stałym adresem IP 'alive interval' jest aktywizowany automatycznie.
- CU: zmieniono adresy dlms dla wszystkich modułów Q22 z FW H02.


Zmiany w wersji 2.4.02

- Licencjonowanie: po wpisaniu klucz licencji jest chroniony przed kopiowaniem.

- drzewo dlms: wartości progowe monitorowania są odczytywane odtąd poprawnie.
               dodano nazwę logiczną dla rejestru C.2.12 (znacznik czasu ostatniej synchronizacji).
               przywrócono możliwość modyfikacji szeregu rejestrów zawierających proste liczby.
               Odczyt w dlms Profilu Mocy bez znacznika czasu i statusu jest teraz możliwy. Brakujące wartości są uzupełniane przy wyświetlaniu przez MAP.
               Opis i nazwa logiczna ostatniej mocy średniej są teraz wyświetlane poprawnie w Profilu Mocy.
               Dodano funkcję 'kasowanie rejestrów całkowitych energii' do listy Funkcji Obsługowych (widok Landis+Gyr).

- drzewo IEC: usunięto zdublowane pozycje włączanie/wyłączenie rejestrów na liście wyświetlania
              Po odczycie pustego profilu znikają poprzednio wyświetlane wartości.

- Centrum komunikacji z Licznikiem: odtąd możliwy jest wpis adresu IP w polu numeru telefonu.
                        Wpisy na liście można teraz usuwać wciskając przycisk 'Usuń'.
                        
- Drzewa Parametryzacyjne
  i Serwisowe:       nowy tryb obsługi numerów ID1 i ID2, fizycznych adresów urządzenia IEC i hdlc: wszystkie                        numery są teraz zachowywane w pliku i mogą być aktywizowane dla wpisu do licznika.
                     w ten sam sposób obsługiwane są dane: kalibracja użytkownika i korekta CT/VT (dot. ZxQ).
                     Skorygowano nazwę SW w nagłówku wydruków (MAP120 zamiast MAP190).
                       
- tabele TOU: umożliwiono wymianę danych przez schowek (kopiuj i wklej) pomiędzy różnymi zestawami danych jak też różnymi urządzeniami.
              można podać nr tabeli dziennej bezpośrednio przy definiowaniu dodatkowych wpisów do tabeli dni świątecznych.
                            
- ZxD100AR: przywrócono mozliwość wyboru trybu Slave dla interfejsu M-Bus.

- ZxD300/400: rozszerzenie listy źródeł alertu: przetężenia (4) i zmiana stanu wejścia sterowania.
- ZxD300/400: dodano obsługę Płytki interfejsu 'c7' specjalne wykonanie dla Chin).
- ZxD300/400: oznaczenie typu interfejsu RS422 zmieniono z 'c4' na 'c6'.
- ZxD300/400: Próg monitorowania dla prądu neutralnego jest zachowywany po edycji.
- ZxD300/400: poprawiono wyświetlanie i wybór sterowania okresu integracji przez wejścia sterowania.
- ZxD300/400: poprawiono wyświetlanie i wybór kodów numerów ID.
- ZxD300/400: wartości Poprzednie Rejestrów Czasu Pracy są teraz wyświetlane z indeksem na listach wyświetlania.
- ZxD300/400: Długość ciągu identyfikatora IEC skrócono z 20 do 16 znaków (zgodnie ze standardem).
- ZxD300/400: Poprawiono wyświetlanie matrycy sterowania dla liczników w wersjach FW B12-B14.
- ZxD300/400: przy podawaniu kodów rejestrów do listy odczytowej IEC są one wyświetlane w taki sam sposób w jaki wysyła je licznik.
- ZxD300/400: przywrócono możliwość konwersji drzew parametryzacyjnych Fw B14 do B21 oraz rozszerzono B21 do B22.
- ZxD300/400: nazwy logiczne rejestrów skumulowanych Pmax są teraz zmieniane przy reparametryzacji.

- CU: dla wszystkich odmian CU-P2x z firmware'm D50 można wprowadzić nazwę i hasło dla protokołu PPP.
- CU: wsparcie typu Q22 z firmware'm D90.

- ZxQ202: obsługa firmware'u H02 i H90.
- ZxQ202: przydział kwadrantów dla energii biernej (+R, -R) jest odtąd dostępny (tak jak dla ZxD300/400).
- ZxQ202: dla liczników o prądzie znamionowym 5A można teraz wybrać prąd maksymalny 200%.
- ZxQ202: rozszerzenie zakresu stałych wyjść impulsowych.
- ZxQ202: zmiana parametru stałej wyjścia impulsowego jest zapisywana w Dzienniku Zdarzeń.
- ZxQ202: poprawiono impulsy LED dla U2 i I2, skorygowano stałą impulsowania RI2.
- ZxQ202: kalibracja klienta jest teraz zawsze dostępna i umieszczana na wydruku.
- ZxQ202: kontrola zakresu korekcji wartości przekładni CT/VT.

Zmiany w wersji 2.3.08

- Przełącznik TOU: tabela dni świątecznych może teraz zawierać maksymalnie do 100 wpisów dla wszystkich typów urządzeń.

- ZxD330/400: niezamierzona modyfikacja kodów wyświetlania w Drzewie parametryzacyjnym jest teraz zablokowana.

- ZxD100AR: numer wersji MAP w Drzewie parametryzacyjnym nie jest wpisywany  do licznika (błąd dostępu już się nie pojawia).

- ZxQ202: Parametryzacja z pliku urządzeń dostarczonych w przeszłości jest teraz możliwa (błąd dostępu już się nie pojawia).

Zmiany w wersji 2.3.04

- Licencjonowanie: Proces licencjonowania nie jest już odtąd związany z identyfikatorem sprzętowym jednostki komputerowej tzn. po uzyskaniu licencji od Landis+Gyr można zainstalować oprogramowanie na dowolnym komputerze w ramach jednej firmy.
Warunkiem uzyskania licencji na aktualizację oprogramowania jest wyrejestrowanie dotychczasowej licencji (procedura "zabicia licencji"). Proszę postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 3.
             
- Centrum Komunikacyjne: Można teraz wybrać opóźnienia komunikacyjne dla każdego kanału komunikacji.
			 Adresy IEC i hdlc urzadzenia można wpisać razem (użycie w specjalnych sieciach wielolicznikowych).
			 Usunięto zbędne powtórzenia.

- Adres urządzenia: Po reparameteryzacji adresów IEC lub hdlc urządzenia licznik jest automatycznie restartowany tak by                           niezwłocznie uaktywnić nowe adresy.

- Przełącznik TOU: poprawiono położenie krzyżyków na wydruku tabel dziennych.
	           Po reparameteryzacji TOU przy pomocy Drzewa Parametryzacji tabele TOU są ponownie odczytywane aby                             zapewnić, że faktyczny stan Drzewa jest zgodny z licznikiem. 
 
- moduły CU: wsparcie nowych typów CU: G2x, E2x, M2x i P2x z oprogramowaniem FW D45 i D50.

- ZxD100AR: Skalowanie wartości impulsów styków nadawczych jest odtąd drukowane prawidłowo.

- ZxD300/400: obsługa FW B22 na wszystkich poziomach licencji.
- ZxD300/400: klasa 0.2S dla liczników serii 2 od FW B22 jest wyświetlana jako odrębna opcja HW konfiguracji licznika.
- ZxD300/400: opóźnienie aktywizacji monitorowania prądów jest odtąd drukowane prawidłowo.
- ZxD300/400: wybór licznika bez wejść sterowania została usunięta ponieważ nie ma takiej odmiany wykonania.
- ZxD300/400: zdarzenie nr 13 (zmiana stanu na wejściu sterowania) zostało wprowadzone do Dziennika Zdarzeń dla FW B21 i wyżej.
- ZxD300/400: Rejestry taryfowe energii nr 23 i 24 są zablokowane dla edycji i na stałe przypisane do odpowiednich 
              wielkości, tylko jeśli w konfiguracji licznika występuje pomiar współczynników mocy.
- ZxD300/400: Chwilowe wartości mocy czynnej i biernej zostały udostepnione do wyświetlania dla FW od B21 wzwyż.
- ZxD300/400: Skalowanie wartości impulsów styków nadawczych jest odtąd drukowane prawidłowo.
- ZxD300/400: Skorygowano oznaczenie chwilowego napięcia L3 i kod rejestru zliczającego obniżenia napięcia 
              we wszystkich listach wyswietlania.
- ZxD300/400: Zapis słowa statusowego w Dzienniku Zdarzen nie jest już obligatoryjny, dotyczy to tylko znacznika czasu.
- ZxD300/400: System zabezpieczeń: pobudzenie alertu przypisano do grupy W29 zamiast do W82.
- ZxD300/400: Kody rejestrów na listach wyświetlania są teraz drukowane w ten sam sposób w jaki są wyświetlane 
              (tzn. z lub bez części grupy B kodu OBIS).
- ZxD300/400: prawidłowo wyświetlany jest rodzaj okresu integracji po jego przeprogramowaniu.
- ZxD300/400: Zdarzenie obniżenia/podwyższenia napięcia L2 jest teraz poprawnie zachowywane w Drzewie Parameteryzacyjnym.
- ZxD300/400: Opis odniesienia kątów fazowych jest teraz zgodny z faktyczną parametryzacją.

- ZxQ202: dodano maksymalną liczbę wpisów na listach wyświetlania.
- ZxQ202: wejście synchronizacyjne jest też dostępne w licznikach bez wejść sterowania taryfowego.
- ZxQ202: rozszerzono maksymalną częstotliwość nadajników impulsów do 6 Hz.
- ZxQ202: Korekta ustawienia "Customer magnitude" jest zawsze dostępna.
- ZxQ202: kanały pomiarowe 19 i 20 dla kierunku przepływu energii są zawsze aktywne.

- Hasła: Ulepszono obsługę przeparametryzowania haseł.

- Porównanie pliku z licznikiem i odwrotnie: wprowadzono rozmaite ulepszenia.

- Wydruki: typ urządzenia jest teraz poprawnie drukowany w stopce strony.


Zmiany w wersji 2.2.22

- ZxQ202: obsługa wersji FW H01. Dostępne są odtąd zarówno Drzewo Serwisowe jak i Parameteryzacyjne.

- ZxD300/400: obsługa płytki interfejsu 'c6' z wbudowanym RS422.

- ZxD100AR: dodano nowa grupę W49 'interfejs elektryczny' w systemie zabezpieczeń w Drzewie Parametryzacji.
- ZxD100AR: interfejs elektryczny można zmienić w Drzewie Serwisowym.
- ZxD100AR: Restart okresu integracji po przełączeniu strefy taryfowej jest teraz możliwy.
- ZxD100AR: obsługa haseł jest taka sama jak w licznikach ZxD300/400, t.j. hasła urządzenia nie są już zachowywane.

- MAP Drzewo Parameteryzacyjne: wyeliminowane błędne zakończenie działania programu po drugim załadowaniu drzewa.

Zmiany w wersji 2.1.31

- ZxQ H00: Rozszerzenie Drzewa Serwisowego. Dodano następujące elementy: TOU, numery ID, hasła, okres zapisu Profilu Mocy. 
         ! Należy pamiętać, że po zmianie okresu rejestracji Profil Mocy musi skasowany ręcznie !

Zmiany w wersji 2.1.29

- ZxD300/400: Umożliwiono aktualizację wersji firmware'u z B14 do B21 w Drzewie Parametryzacji.
              Procedura:
              1. Otwórz stary plik Drzewa Parametryzacji.
              2. Z menu "Plik" wybierz 'Aktualizuj wersję FW...'.
              3. Określ nową wersję FW (na razie można wybrać tylko B21).
              4. Wpisz nową nazwę pliku lub potwierdź nazwę zaproponowaną.
              5. Utworzy się i zostanie otwarte nowe Drzewo Parametryzacyjne (stary plik pozostanie bez zmian).
              
- ZxD300/400: dla liczników z wbudowanym interfejsem p1 wewnętrzny kanał komunikacyjny jest zawsze aktywny i oznaczenie typu               płytki interfejsu jest zachowywane.
- ZxD300/400: Korekta przydziału wielkości pomiarowej do ME7 w przypadku licznika bez wsp. mocy
- ZxD300/400 i ZxQ: Wielkość bufora transmisji hdlc ustawia się domyślnie na maksymalną dla wszystkich interfejsów.

- ZxQ H00: Zaadaptowano wartości odniesione do str. pierwotnej dla wyświetlacza i odczytu.
- ZxD100AR: Skorygowano błędne użycie tabeli TOU przewidzianej dla liczników typu ZxD300/400.
- ZxD100AR: W liczniku bez pomiaru mocy uprawnienia dostępu ustawiono w sposób pozwalający na bezproblemowy 
            odczyt drzewa serwisowego.
- ZxD100AR Drzewo Serwisowe: Możliwa jest odtąd parameteryzacja liczników z dowolną konfiguracją wej./wyj.

Zmiany w wersji 2.1.22

- ZxD 300/400: poprawiono konfigurację urządzenia z profilem mocy i zewnętrznie sterownym okresem integracji
- ZxD 300/400: usunięto niepotrzebną i czasami błędną ponowną parametryzację profilu wartości z poprzednich OR
- ZxD 300/400: ponownie dodano opcję szerokiego zakresu napięć dla liczników bezpośrednich z wersją firmware'u B14 i B20
               z uwagi na kompatybilność wsteczną
- ZFD 300/400: usunięto chwilowe jednofazowe współczynniki mocy i kąty fazowe dla liczników odmiany F (do układu Arona) 
               ponieważ nie są dostępne dla tej wersji liczników
- ZxD 300/400: Drzewo Parametryzacji i drzewo serwisowe: dodano obsługę specjalnej wersji FW B22 dla Włoch
- ZxD 300/400: dodano obsługę liczników dla Singapuru ze zintegrowanym interfejsem p1 i skróconą listą objektów dlms

- ZxQ drzewo Serwisowe: zwiększono maksymalny zakres pierwotnej mocy, aby ponownie umożliwić wcześniej dokonywane adaptacje danych dla pierwotnej strony przekładników. Jednocześnie rozszerzono zakres doboru rozdzielczości rejestrów i wagi impulsów na wyjściach

- ZxD 100AR:   obsługa wersji firmware'u I01 i I02

- CU drzewo Serwisowe: udostępniono obsługę wersji firmware'u D45 z funkcjami D44

- MAP 120 TOU: rozmaite rozszerzenia w edytorze tabeli dni świątecznych: 
               nowe wpisy w tabeli dni świątecznych są porządkowane w odpowiedniej kolejności
               można sortować tabelę wg wszystkich kolumn w porządku rosnącym i malejącym
               datę wpisu można zmienić przy pomocy okna wyboru daty Windows
               usunięto błąd przy ręcznym wpisie roku (n.p. 2222)
               można teraz używać wszystkich zdefiniowanych tabel dziennych (pasywnych jak i aktywnych)
             
- MAP 120 TOU: usunięto zbędne okienko rozwijane, służące do graficznej zmiany czasu początkowego wpisu w tabelach dziennych

- MAP: przystosowano kody OBIS do specyfikacji niemieckiej "Standarddatensatz Kennung"


Zmiany w wersji 2.1.18

- Licencja MAP 120: Licencja już nie wygasa po roku od daty rejestracji. Po dokonaniu ponownej rejestracji licencja zostaje udzielona na czas nieograniczony i nie ma potrzeby jej odnawiania.

- MAP 120 Komunikacja : można teraz wybrać czy hasła komunikacyjne mają być zachowane przy zamykaniu programu.

- MAP 120 Help: dostępne są nowy Podręcznik uzytkownika i pomoc bieżąca do aplikacji (tylko w j. angielskim)

- MAP 120 tabele TOU: Nowy tryb obsługi tabel TOU wprowadzono także w Drzewie Serwisowym dlms
	              Tabele dzienne muszą być wpisywane po kolei (puste tabele pomiędzy nie są odtąd dopuszczalne)
	              Poprawiono odczyt i parameteryzację tabel TOU, zbędne zmiany usunięto.
           
- ZxD Devices: Nazwy sygnałów CS i informacja o kwadrantach są wyświetlane i zachowywane prawidłowo w chińskich wersjach systemów operacyjnych.

- ZxD 300/400: usunięto klasę dokładności 2 z listy wyboru
- ZxD 300/400: rozdzielczość rejestrów mocy ograniczono do 4 miejsc przed przecinkiem
- ZxD 300/400: przywrócono możliwość przeparametryzowania licznika bez Wartości z poprzednich Okresów Rozliczeniowych
- ZxD 300/400: wykluczono możliwość aktywizacji zdarzeń monitorowania mocy w Dzienniku Zdarzeń jeśli Monitorowanie Mocy nie jest włączone.
- ZxD 300/400: usunięto zdarzenia nie obsługiwane przez licznik: 'Błąd trybu SET' i 'Błąd przeprogramowania'
- ZxD 300/400: Drzewa parametrów liczników z FW B14 eksportowane z edycji 2.0.22A mogą być nadal obsługiwane
- ZxD 100AS/AP: wprowadzono obsługę oprogramowania G03
- ZxD 100AS/AP: wprowadzono klasę dokładności 1
- ZxD 100AS/AP: Ustawienie interfejsu CS/S0 w Drzewie Serwisowym jest odtąd pokazywane poprawnie i nie można go już zmieniać

- Drzewo Obiektów dlms: wprowadzono nowe kody OBIS dot. liczników ZxQ

- ZxQ: usunięto zdarzenia nie obsługiwane przez ten licznik: 'Błąd trybu SET' i 'Błąd przeprogramowania'

Zmiany w wersji 2.1.14A

Ta edycja ponownie umożliwia używanie plików Drzewa parametrów wyeksportowanych z oprogramowania w wersji 2.0.22A.
Więcej szczegółów można znaleźć w opisie 'Konwersja Drzew Parametryzacji FW B14' dostępnym w Internecie.
W związku z niewyjaśnionym problemem przy parametryzacji z plików, tymczasowo wyłączono możliwość zmiany ustawień systemu bezpieczeństwa. Przywrócenie tej funkcji planowane jest w późniejszych wersjach. W razie konieczności zmiany systemu zabezpieczeń proszę o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem Landis+Gyr. 
TRZEBA JEDNAK ZAZNACZYĆ ŻE OPCJA ZMIANY SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ WYMAGA DOSKONAŁEJ ZNAJOMOŚCI PARAMETRYZACJI LICZNIKA.

Zmiany w wersji 2.1.14

- ZxD 300/400, Drzewa parametryzacji i Serwisowe: obsługa urządzeń serii 2 z wersją firmware'u B21
- ZxD 300/400: Porównanie parametrów możliwe od wersji firmware'u B21 
- ZxD 300/400, Drzewo Serwisowe: ulepszony interfejs użytkownika od wersji firmware'u B14
- ZxD 300/400, Drzewo Serwisowe: zegar licznika można ustawić na aktualny czas komputera PC
- ZxD 300/400, Drzewo parametryzacji: zmiana systemu zabezpieczeń możliwa w miejscu zainstalowania licznika
- CU Gx, Drzewo Serwisowe: ulepszono wprowadzanie kodu PIN (nie jest już potrzebne wpisywanie znaków sterujących)
- Skorygowano wszystkie znane błędy i usterki poprzednich wersji "beta"

- ZxQ 202, drzewo serwisowe: obsługa dopasowania danych do strony pierwotnej dla liczników z wersją firmware'u H00


3. Aktualizacja (update) lub wymiana (upgrade) używanego oprogramowania na wersję 2.5
-------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Aktualizacja poprzedniej wersji Landis+Gyr MAP120 2.5 na najnowszą 2.5

Dowolna starsza wersja 2.5 może zostać aktualizowana do najnowszej wersji 2.5.
Stara wersja musi zostać odinstalowana przed przystapieniem do instalacji nowej wersji.
Wszystkie dane włącznie z kluczem licencji zostają zachowane.

Procedura: 
 1. Odinstaluj starszą wersję aplikacji.
 2. Zainstaluj nową wersję (uruchom setup.exe)
 3. Zrestartuj komputer.

3.2 Wymiana poprzedniej wersji Landis+Gyr MAP120 2.3.x lub 2.4.x na najnowszą 2.5

Mając licencję na dowolną poprzednią wersję 2.3.x lub 2.4.x można dokonać wymiany na najnowszą wersję 2.5.
Stara aplikacja powinna być odinstalowana przed przystapieniem do instalacji nowej wersji.
Wszystkie dane włącznie z kluczem licencji zostają zachowane.

Procedura: 
 1. Odinstaluj starą wersję aplikacji.
 2. Zainstaluj nową wersję (uruchom setup.exe)
 3. Zrestartuj komputer.

3.3 Wymiana poprzedniej wersji Landis+Gyr MAP120 2.0, 2.1 lub 2.2 na najnowszą 2.5

Nowa wersja 2.5 nie może być licencjonowana z wykorzystaniem klucza "License key" do starej wersji 2.0, 2.1 lub 2.2.
Warunkiem uzyskania nowych danych do rejestracji najnowszej wersji 2.5 aplikacji MAP120 jest wykonanie wyrejestrowania poprzedniej wersji, poprzez tzw. "zabicie licencji".   
Wszystkie dane za wyjątkiem licencji zostają zachowane.

Zaleca się wykonanie tej operacji najpóźniej do 31 stycznia 2005. 
Po tym terminie wersje 2.0, 2.1 i 2.2 nie będą dłużej wspierane.

Procedura: 
 
 1. Odeślij do Centrum Technicznego Landis+Gyr Sp. z o.o. oryginał dokumentu licencyjnego na oprogramowanie MAP120.
    Adres dla wysyłki:
    Landis+Gyr Sp. z o.o.
    Centrum Techniczne
    Al. Jerozolimskie 151
    02-326 Warszawa

 2. Wykonaj wyrejestrowanie starej licencji a następnie odinstaluj starą wersję. 
    Zaleca się wykonanie tej operacji najpóźniej do 31 stycznia 2005. 
    Po tym terminie wersje 2.0, 2.1 i 2.2 nie będą dłużej obsługiwane i wspierane.
 3. Wyślij plik LicenceRequest.txt potwierdzający wykonanie "zabicia licencji" do Centrum Technicznego 
    Landis+Gyr Sp. z o.o. (na adres poczty elektronicznej helpdesk@landisgyr.pl) z prośbą o nadanie nowej licencji.

 4. W odpowiedzi otrzymasz nowy dokument licencyjny z danymi niezbędnymi do wykonania 
    nowej rejestracji dla każdej aktualizowanej licencji.
 5. Zainstaluj nową wersję (uruchom setup.exe)
 6. Zrestartuj komputer.
 7. Wpisz otrzymane od Landis+Gyr dane nowej licencji.


3.4 Aktualizacja oprogramowania Landis+Gyr MAP120 w wersji 1.4 lub starszej na najnowszą 2.5

    Landis+GYR nie oferuje już wsparcia dla tych wersji MAP120, aktualizacja nie jest możliwa.


4. Lista urządzeń obsługiwanych przez Drzewo Serwisowe (Service Tree)
---------------------------------------------------------------------

- liczniki ZxD300/400 z oprogramowaniem fabrycznym FW B08, B09, B10, B11, B13, B14, B20, B21 i B22
- liczniki ZxD100/200 AT z oprogramowaniem fabrycznym FW C06, C07, C08 i C09
- liczniki ZxD120AP z oprogramowaniem fabrycznym FW G02 i G03
- liczniki ZxQ202 z oprogramowaniem fabrycznym FW H00, H01, H02 i H90
- liczniki ZxD100AR z oprogramowaniem fabrycznym FW I01, I02, I03 oraz I04
- moduły komunikacyjne Ax/Bx/Mx/Gx/Dx/Ex/Px z oprogramowaniem fabrycznym (FW) w wersji D41, D42, D43, D44, D45 i D50
- moduł komunikacyjny Q22 z oprogramowaniem fabrycznym (FW) w wersji D90

Następujące urządzenia i funkcje nie są wogóle obsługiwane: 
- moduły komunikacyjne Ax/Bx/Mx i Gx z oprogramowaniem fabrycznym FW D40
- Odczyt i załadowanie parametrów tabel taryfowych (TOU) nie jest obsługiwane dla liczników z oprogramowaniem 
  fabrycznym FW B08 i C06. W celu wykonania tych operacji należy użyć oprogramowania MAP190.

5. Lista urządzeń obsługiwanych przez Drzewo Parametryzacji (Parametrisation Tree)
----------------------------------------------------------------------------------

- liczniki ZxD3xx/4xx AT/CT/AR/CR z FW B13, B14, B20, B21 i B22
- liczniki ZMD100AR z FW I01 i I02
- liczniki ZxQ202 z FW H01, H02 i H90

6. Obsługiwane urządzenia w Serwisowym Drzewie Instalacyjnym GSM
----------------------------------------------------------------

- Moduły Komunikacyjne Gx z wersją oprogramowania D42, D43, D44, D50 i D90


7. Znane ograniczenia funkcjonalne
----------------------------------

- Objętość danych dużych profili mocy (> 1 dzień) jest często porównywalna z wielkością pamięci operacyjnej (RAM) komputera. Zaleca się podział odczytu dużych profili na okresy dzienne.
- drzewo dlms: nazwy niektórych obiektów dlms są nieprawidłowo wyświetlane w lewym panelu okna (ID1.1, IEC Device Address). Jednak zarówno wpisy w rejestrach jak i parametryzacja licznika są prawidłowe.
- sygnały sterowania CS15 i CS16 w matrycy sterowania są wyświetlane niepoprawnie.
- stare pliki danych DDS (Drzewo Serwisowe) nie koniecznie muszą być zgodne z nową wersją MAP120, w konsekwencji jest możliwe, że aplikacja nie będzie w stanie otworzyć starego pliku DDS.
- wielokrotna parametryzacja przy pomocy tego samego pliku nie zawsze jest możliwa. Zaleca się zamknąć i otworzyć ponownie źródłowy plik pomiędzy dwoma parametryzacjami.


8. Wersje językowe poszczególnych elementów aplikacji
-----------------------------------------------------

Instalacja:                                   English, Deutsch i Polski
Funkcje główne programu:                      English, Deutsch i Polski
Pomoc do obsługi programu:                    English, Deutsch
liczniki modele ZxD300/400:                   English, Deutsch i Polski
Pomoc dot. modeli liczników ZxD300/400:       English, Deutsch
liczniki modelu ZxQ200:                       English, Deutsch
Pomoc dot. modelu licznika ZxQ200:            English, Deutsch
liczniki modele ZxD100AR:                     English, Deutsch i Polski
Pomoc dot. modeli liczników ZxD100AR:         English, Deutsch
Drzewo modułu komunikacyjnego A/B/M/G/D/E/P:  English, Deutsch
Pomoc n.t. modułów komunikacyjnych:           -
Podręcznik użytkownika (do wersji 2.4):       English, Deutsch


9. System operacyjny
--------------------

Wszystkie narzędzia programowe MAP zostały sprawdzone dla systemów operacyjnych Windows 98, Windows NT4.0, Windows 2000 oraz Windows XP i powinny działać bez ograniczeń. Działanie dla Windows 95 jest możliwe ale nie jest zagwarantowane .


10. Licencjonowanie oprogramowania
----------------------------------

Oprogramowanie nie jest zabezpieczone przed kopiowaniem, każdy może zainstalować wersję demonstracyjną o ograniczonej funkcjonalności.
Pełną wersję licencjonowaną można otrzymać po złożeniu zamówienia.
Procedura: 
 1. Złóż zamówienie na potrzebne oprogramowanie w lokalnym przedstawicielstwie Landis+Gyr:

        Landis+Gyr Sp. z o.o.
        Al. Jerozolimskie 151
        02-326 Warszawa

 2. Otrzymasz dysk CD z oprogramowaniem i dokument licencyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji.
 3. Zainstaluj oprogramowanie (uruchom setup.exe). Po instalacji oprogramowanie działa w wersji demonstracyjnej.
 4. Wybierz z głównego paska menu "Dodatki --> Licencja"  i w odpowiednie pola danych licencji :

	- wpisz swoją nazwę Użytkownika
        - wybierz edycję zgodnie z posiadanymi uprawnieniami 
	- wpisz otrzymany Klucz licencji.
    
    Naciśnij na przycisk OK, licencja zostanie uaktywniona.

Zarejestrowana wersja wersja programu działa bez żadnych ograniczeń czasowych (wersje do 2.1.14 włącznie wymagały bezpłatnego ponowienia rejestracji po upływie roku).

Licencjonowanie oprogramowania odbywa się każdorazowo przez kontakt z Centrum Techniczne Landis+Gyr w Polsce za pośrednictwem skrzynki poczty elektronicznej helpdesk@landisgyr.pl.

Więcej informacji na ten temat proszę szukać w odpowiednim rozdziale Podręcznika użytkownika. 


11. Wsparcie
------------

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących narzędzia MAP lub liczników Dialog prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem Landis+Gyr.

        Landis+Gyr Sp. z o.o.
        Al. Jerozolimskie 151
        02-326 Warszawa

        helpdesk@landisgyr.pl

        http://www.landisgyr.pl


(c) Copyright 2005 Landis+Gyr Ltd
